
חלק יבש:

1. a

Value range: 1.000e+04

Horizontal drivative energy: 6.1685e+09

Vertical drivative energy: 9.8696e+08




b.

c.

Value range: 1.000e+04

Horizontal drivative energy: 6.193e+09

Vertical drivative energy: 9.909e+08



d.


Bit budget: 5000

Nx optimal nomeric: 59

Ny optimal nomeric: 23

b optimal nomeric: 3

MSE :3.8458e+05




Bit budget: 50000

Nx optimal nomeric: 154

Ny optimal nomeric: 61

b optimal nomeric: 5

MSE :4.9532e+04

e.


Bit budget: 5000

Nx optimal: 54

Ny optimal: 23

b optimal: 4

MSE :3.6431e+05



Bit budget: 50000

Nx optimal: 156

Ny optimal: 64

b optimal: 5

MSE :4.9340e+04